附件：二、货物需求。

二、货物需求
	序号
	产品（货物）名称
	主要技术参数
	数量
	参考图片

	1
	▲双摇护理床
	1.产品规格：2000*1030*480mm(长宽高±50mm)。

2.背部调节：0°-70°（±5°），腿部调节：0°-45°（±5°）。

★3.床体承载≥240Kg；背部床面采用双支撑结构，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆承受压力小，摇动时操作省力（提供带有CMA或CNAS标识且在有效期内的床体承载检测报告扫描件或复印件加投标人公章）。
★4.床框采用≥30*60*1.2mm矩型碳素钢管焊接，双层涂层内外防锈处理。钢管符合国家相关标准及要求，检测项目包含但不限于：①金属喷漆（塑）涂层表面理化性能（硬度、冲击强度、耐盐浴）；附着力≥0级；②抗拉强度≥435MPa；下屈服强度≥235MPa；断后伸长率≥31%；③洛氏硬度≥63；④涂层无起泡、无剥落、无粉化、无生锈；（提供带有CMA或CNAS标识且在有效期内的检测报告扫描件或复印件加投标人公章）。

★5.床面板采用不小于1.2mm冷轧钢板，整体折弯成型，四角平滑完整，床背板具有手提式易清洁装置，无须手动摇起。“冷轧钢板”符合国家相关标准及要求，检测项目包含但不限于：①金属喷漆（塑）涂层表面理化性能（硬度、冲击强度、耐盐浴）；附着力≥0级；②抗拉强度≥435MPa；下屈服强度≥235MPa；断后伸长率≥31%；③涂层无起泡、无剥落、无粉化、无生锈；（提供带有CMA或CNAS标识且在有效期内的检测报告扫描件或复印件加投标人公章）。

6.摇杆系统：摇杆要求为含油带极限位置双向保护螺杆，每支摇杆独立承重≥700kg。要求采用高强度轴承钢制的螺杆，丝杆万向节要求采用45#精钢制成，双重保护，防滑丝，耐磨、无噪音。

★7.床头、床尾及床拼采用优质橡胶木实木，表面光滑，色泽柔润，周边规整无黑点，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀，边角处采用倒圆角设计，防止病人在行动过程中由于不小心而碰伤。橡胶木实木符合国家相关标准及要求，检测项目包含但不限于：①表面耐冷热循环性能：试件表面无裂纹、鼓泡；②甲醛释放量未检出；（提供带有CMA或CNAS标识且在有效期内的检测报告扫描件或复印件加投标人公章）。

8.床框上配4个输液架插孔，床头位置左右各有一个吊臂插孔。

★9.床边护栏（两种护栏由投标人自行选择其一即可）：第一种为：站脚两侧一副四档铝合金护栏加U型，护栏上下支架厚度≥3mm厚冷轧钢板冲压，铝合金立柱厚度≥1.8mm，横档厚度≥1.2mm，底座为30*20*1.5mm钢管，模具化铁件。第二种为：站脚两侧一副档数≥8档护栏，采用铝合金扶手磷化电泳硬化处理，护栏长≥1470mm，高≥400mm，护栏水平横向受力≥550N，加厚型4指开关上下座为航空全锌合金材质，锌合金开关厚度≥2.5mm；护栏采用≥（Φ19×1.2mm）的“Φ”字加强型不锈钢支立柱；卧式C型加强防晃装置，配以厚度≥3.5mm的冷轧钢板作为护栏下座。

10.床边护栏贴有警示标志，具有防夹手装置，可根据需要做升降调整。

11.床脚焊管焊接，靠头一侧配有一个鞋架。提供一套（4个）虎式脚套备用，“脚套”符合国家相关标准及要求。

12.脚轮采⽤≥125mm万向及单轮全制动脚轮，静音耐磨，螺杆固定。胸轮主架采⽤钢结构，轮芯采⽤强承载能⼒的聚丙烯(PP)材质。采⽤TPR作为轮⾯材质，具有优良的耐油、耐⽔、耐药性和耐霹菌的特性，同时还具有良好的减震降噪作⽤，轮外采⽤ABS材质包壳，防腐耐磨，美观⼤⽅，负载⾼，承载强。
13.其他配置：每张床需配备丝杆2根、不锈钢输液架1支、点滴架插座4个。
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	2
	床垫
	1.床垫总厚度≥80mm（40mm厚环保机压棕丝+40mm厚高密度阻燃海绵)，机压环保棕丝按压不变形，可折叠、可自动回弹并不带褶皱、透水透气性极佳。外罩采用优质防水布，防水、防潮，柔软耐磨、久睡不变形，两侧带透气孔。

★2.甲醛释放量≤0.05mg/m³(提供带有CMA或CNAS标识且在有效期内的检测报告扫描件或复印件加投标人公章)。
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	3
	床头柜
	1.床头柜采用全实⽊（如橡胶⽊、橡⽊、榉⽊等），可为整块实⽊或实⽊指接板，产品规格450mm*420mm*600mm(长宽高±20mm)。

2.面板厚度≥18mm；柜⾯背部及左右两侧高出柜面20-50mm，防⽌物体掉落。

3.正⾯倒⻆斜坡设计，斜坡⻓≥30mm，防止⼈员碰伤。

4.抽屉两侧装有滚珠式双节防脱落滑道，使⽤⽅便，伸缩灵活；使用的五金件必须是优质品牌。

5.床头柜整体美观⽆⽑刺、锐⻆等，避免⼿脚刮伤。

6.采用三层结构：第⼀层为柜面（置物板），第⼆层为抽屉，第三层为单门柜橱，内设⼀层隔板。

7.外观颜色应与床的实木色一致或相似。
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备注：1.以上技术参数中加★项为重要技术参数，其余为一般技术参数；投标产品须响应满足技术参数要求（技术参数中有具体范围要求的，如投标产品技术参数不在规定范围内的，则为不满足），否则将因为不满足而导致扣分，具体详见评分标准及投标响应表部分相应规定。

2.以上参数如出现某品牌专属参数（包括加★项参数），则该参数不受限制，投标人在响应时可以选用替代标准、品牌或型号，但投标人在其投标文件的“技术响应表”中必须明确表述清楚，且其所投产品的技术参数应相当于或优于规定的要求，否则将视为不满足而导致扣分。

3.以上参考图片仅供参考，不受限制，投标人供货时尽可能提供与参考图片相同的产品。
